**Realizar sumarización de las siguientes subredes:**

10.250.120.0/24  
10.250.121.0/24  
10.250.122.0/24  
10.250.123.0/24  
10.250.124.0/24  
10.250.125.0/24  
10.250.126.0/24  
10.250.127.0/24  
10.250.128.0/24  
10.250.129.0/24  
10.250.130.0/24

**Convertimos a binario**

**10.250. 01111000.XXXXXXXX**

**10.250. 01111001.XXXXXXXX**

**10.250. 01111010.XXXXXXXX**

**10.250. 01111011.XXXXXXXX**

**10.250. 01111100.XXXXXXXX**

**10.250. 01111101.XXXXXXXX**

**10.250. 01111110.XXXXXXXX**

**10.250. 01111111.XXXXXXXX**

**10.250. 10000000.XXXXXXXX**

**10.250. 10000001.XXXXXXXX**

**10.250. 10000010.XXXXXXXX**

**10.250 XXXXXXXX.XXXXXXXX**

**10.250 00000000.00000000 Dirección de red sumarizada**

**255.255 00000000.00000000 Mascara red nueva**

10.250.0.0/16

255.255.0.0 Mascara de subred

**10.250. 01111000.XXXXXXXX 120**

**10.250. 10000010.XXXXXXXX 130**

**10.250 XXXXXX.XXXXXXXX Dirección de red sumarizada**

10.250.0.0/16

255.255.0.0 Mascara de subred